**TJK SPECIAL termékcsalád**

TJK Special 36 kW

*(További méretek tervezés alatt)*



* Kazánjaink, 5mm vastag belsővel és 3mm vastag külsővel, kazánlemezből készülnek
* Nagyméretű döntött tüzelőajtó és nagyméretű tisztítóajtókkal a könnyebb kezelhetőségért
* A tető megtörve, a jobb szellőzés és kevesebb kátrányosodás érdekében
* Varratmentes víztálcák, a hosszabb élettartam és könnyebb takaríthatóság végett.
* Vizes rostélyos kivitel: 5mm-es kazánlemezből, trapéz alakú rostélyokkal, így az nem tud eltömődni
* Víztér kiszélesítve a rostély vonalában, a fűtőanyag hatékonyabb kihasználása érdekében
* Előmelegített szekunderlevegő bejuttatással felszerelt, ami másodlagos égést eredményez, ezáltal javít a hatásfokon és csökkenti a károsanyag-kibocsátást
* Nyitott és zárt rendszerbe is beépíthetőek
* Füstcsöve variálható felső illetve hátsó kivitellé is, a gyárilag hozzáadott 45°-os könyökkel, mivel a füstcsőkivezetés is 45°-ban áll a kazánon.
* Csonkolása variálható, mivel 4 db 2”-os belső menetes csonk helyezkedik el a kazánon. **A kazánt csak keresztben levő csonkolással szabad bekötni, ellenkező esetben a kazán egyik oldala nem lesz kihasználva!**
* Kéménytervezés BAUSOFT program segítségével is lehetséges termékeinkhez

